NR解析　AI分布、1次モード系比較





Ai分布と1次モード系の層せん断力でNR解析を行った際の結果を示す。αN、αRの値を見ると、EWのαRの上層部ではAi分布と1次モード系で大きく値が違うが、それ以外では微妙な差異があるものの全体的な形状はほぼ同一となった。αNとαRの積を求め、上位10項目に色をつけたものを比較すると、上位項目の配置は概ね一致しているが微妙に差があることが分かった。